Краткая характеристика зрительного зала Учебного театра ЕГТИ

|  |  |
| --- | --- |
| **характеристика** | **параметры** |
| Количество мест зрительного зала | 285 шт |
| Размер зала | Ширина – 11,2 м; глубина – 23,7 м |
| Размер зеркала сцены | Ширина – 6,95 м; высота – 4,2 м |
| Высота сцены до колосников | 12 м |
| Глубина авансцены | 2,27 м |
| Антрактно-раздвижной занавес\* | Вертикальное закрытие |
| Поворотный круг | Не функционирует |
| Осветительские ложи | 2 шт (28 приборов) |
| Попланные башни (порталы) | 2 шт |
| Высота до 1-ой галереи | 5,33 м |
| Софитные подъемы\* | 4 шт |
| Подъемы декорационные (штанкет)\* | 25 шт. (грузоподъемность 200 кг) |
| Диаметр используемых труб для штанкетов | 40 мм |
| Общая длина рабочего места механики | 300 мм |
| Диаметр блоков подъемов | 1300 мм |
| Длина противовеса софитного | 750 мм |
| Длина противовеса декорационного | 8262 мм |
| Диаметр стального каната | 8,3 мм |
| Диаметр пенькового каната | 18 мм |

\*Действие привода осуществляется вручную